____________________________________________________________

03. Dezember 2008
ABB Engineer IT DTM FSM4000-HART ,  Version 01.01.16
ABB Automation Products

Copyright (C) 1999-2008 ABB Automation Products
Alle Rechte vorbehalten
____________________________________________________________


----------------------------------------------------------------------
Inhalt
----------------------------------------------------------------------
1.  Unterstützte Geräte
2.  Anforderungen
     2.1  PC / Notebook
     2.2  Rahmenapplikation / Kompatibilität
     2.3  Lieferumfang der Software
3.  Installation und Konfiguration
     3.1  Installation
     3.2  Installierte Dateien
     3.3  Deinstallationsanweisung
4.  Update- / Upgrade-Anweisung
5.  NEU:
6.  Bekannte Probleme und Einschränkungen
7.  Hilfe / weitere Informationen
8.  Lizenzierung des DTMs

----------------------------------------------------------------------
1.  Unterstützte Geräte
----------------------------------------------------------------------

- FSM4000 mit HART Kommunikation
- mit Software Revision  B.1x - B.3x und C.1x
----------------------------------------------------------------------
2.  Anforderungen
----------------------------------------------------------------------
2.1  PC-Hardware, Betriebssystem

- Mindestanforderung
  Intel Pentium III Prozessor 450 MHz oder kompatibel.
  256 MB RAM Hauptspeicher.
  300 MB freie Festplattenkapazität.
  Windows 2000 / XP  
  Internet Explorer 5.0.
  Adobe Reader aktuelle Version
  volle Administratorrechte

Der ABB FDT 1.2 DTM FSM4000-HART ist freigegeben für Windows 2000 and 
Windows XP (Home / Professional) als PC / Notebook Installation.


2.2  Rahmenapplikation / Kompatibilität

Der ABB FDT 1.2 DTM FSM4000-HART ist freigegeben für DSV401 (SMART VISION) Release 3.

Die FDT Kompatibilität ist getestet worden mit dem dtmINSPECTOR Rev. 1.01.21. 
Aufgrund dessen ist das ABB DTM einsetzbar für alle Rahmenapplikationen die den FDT 1.2 Anforderungen entsprechen.
Bitte lesen Sie auch die jeweilige Rahmenapplikationsdokumentation.



2.3  Lieferumfang der Software

Die Setup Dateien sind im entsprechenden DTM Unterverzeichnis.

- setup.exe

----------------------------------------------------------------------
3.  Installation und Konfiguration
3.1  Installation

- Stellen Sie die Einhaltung der PC/Notebook-Mindestanforderungen
  sicher.
- Starten Sie Windows (mit Administrator-Rechten einloggen!).
- Alle laufenden Anwendungen beenden.
- CD-ROM einlegen. 
- Starten Sie die Datei "Setup.exe" im Verzeichnis 
  DTM\DTM FSM4000-HART der CD oder im Verzeichnis 
  der vom Internet geladenen Software.
- Folgen Sie den Anweisungen.

3.2  Installierte Dateien

3.3  Deinstallationsanweisung

im Betriebssystem: "Start-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> 
Software -> Installieren/Deinstallieren -> DTM auswählen und
deinstallieren". 
Deinstallieren Sie in jedem Fall zuerst alle DTMs bevor Sie die
Frameapplikation SMART VISION deinstallieren.


----------------------------------------------------------------------
4.  Update- / Upgrade-Anweisung
----------------------------------------------------------------------

- Eine Deinstallation ist vor einem Update / Upgrade nicht notwendig. 
  Eine Aktualisierung kann wie eine Neuinstallation erfolgen. 
  Bereits bestehende Projekte bleiben dabei erhalten.

Aktuelle Hinweise zu neuen Versionen erhalten Sie im Internet 
unter http://www.abb.de/Feldbus

----------------------------------------------------------------------
5.  NEU:
----------------------------------------------------------------------
Kompatibel zu FDT 1.2 Rahmenapplikationen

Änderungen / Erweiterungen / behobene Fehler

11.04.03
- erste Version
29.04.03
- Download-Sequenz vollständig, Fehlerbehebung bei Abgleichfunktionen
26.05.03 (Version 01.00.02)
- neue Printfiles, Anpassungen an die neue Spezifikation (Version 4.10)
17.09.03 (Version 01.01.00)
- Namensgebung angepaßt
- automatisches Laden der Daten aus dem Gerät ist konfigurierbar
- speichern zur Datenbank immer möglich
- sichere download-Sequenze überarbeitet
- Abfrage für das Speichern der Datan zur Datanbank beim Beenden konfigurierbar
- Busadresse und Auftragsnummer im DTM nur lesebar
- Anzeige des Schreibschutzes (nur lesbar)
- Offline-Parametrierung nicht verfügbar
- Trendanzeigen angepaßt
- Wertebereich der Anzeige angepaßt
18.09.03 (Version 01.01.01)
- Datum änderbar
14.10.03 (Version 01.01.02)
- Sichtbarkeit von Detektor leeres Rohr angepaßt
- Änderungen am Diagnosefenster
- Meldung bei alter Softwareversion
- Anzeige der programmierbaren Einheit 
- Anzeige der Werte für Detektor leeres Rohr
- neuer Wert für Aufnehmertyp
- neuer Wert für Status des Stromausganges bei leerem Rohr
09.02.04 (Version 01.01.03)
- bundle lizenz integriert
- Silent setup implementiert (08/2005)
01.12.05 (Ver. 01.01.05)
- svd angepasst (HTML Print Funktionsaufruf wie in svd .Komment.)
12/2007 (Ver.01.01.13)
Ab Geräte Hard/Firmware version C.10 bietet der DTM erweiterte Diagnosefunktionen .
Bei Geräten mit kleinerer Hard/Firmware-version sind die Funktionen nicht verfügbar
01/2009 (Ver. 01.01.16)
- Bugfixes betreffend CSV Datenausgabe.

----------------------------------------------------------------------
6.  Bekannte Probleme und Einschränkungen
----------------------------------------------------------------------
- Eingaben in Editfelder müssen mit Enter oder TAB bestätigt werden,
  damit sie gültig sind
- Tritt beim Starten des DTM ein Laufzeitfehler 6 zusammen mit einem 
  control SV4_digital.OCX auf, muss der PC neu gebootet werden.
----------------------------------------------------------------------
7.  Hilfe / weitere Informationen
----------------------------------------------------------------------
- Betätigen Sie 'F1' zum Aufruf der Online Hilfe. 
  Hilfe über die Implementierung des DTMs in der 
  FDT Rahmenapplikationen (z.B. SMART VISION, ...) finden Sie in der 
  jeweiligen Dokumentation.

  Hinweise zur Inbetriebnahme

- Nach dem ersten Starten und einem erfolgten Upload der Gerätedaten 
  in den DTM sollte der entsprechende Datensatz mit "Speichern unter 
  Datensatz"gesichert werden. (Dateiendung *.dat)

- Initialisierung des DTM für den FSM4000:
  Zum Start des DTM ist bei der Erstellung des Projektbaum der DTM für 
  den FSM4000 als HART Gerät einzufügen. Zum Initialisieren ist im Menü 
  unter "Gerät" der Punkt "Mehr" zu wählen. Dieses kann abhängig von 
  der Arbeitsgeschwindigkeit des PC  einige Sekunden dauern.

- Konfigurieren des FSM4000:
  Der DTM wird mit der rechten Maustaste oder über den Menüpunkt 
  "Gerät" jeweils mit "Bearbeiten" gestartet. 
  Geänderte Daten werden blau und unterstrichen dargestellt. 
  Mit "speichern zum Gerät" werden diese Daten zum Gerät gesendet.

----------------------------------------------------------------------
8.  Lizenzierung des DTMs
----------------------------------------------------------------------

- Der DTM ist lizenzierungsfrei unter jeder Rahmenapplikation unbegrenzt zu betreiben.
----------------------------------------------------------------------
Ende der Datei